











































设计 - 第四阶段

Date: 19.08.26




此处列出了所有零部件的名称；所有零部件均须具备耐腐蚀性，因其将用于严苛的环境条件下。
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Date
:
 
18.08.26           
By
:
 
Creative
 
Office
 
AG
) (
1.
)

	Part name
	PROFILE ，1000件

	Material
	6061铝

	Process
	轮廓挤出与激光切割

	后置处理
	螺钉用螺纹

	CMF
	玻璃珠喷砂处理及阳极氧化处理
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Date
:
 
18.08.26           
By
:
 
Creative
 
Office
 
AG
) (
1.
)

	Part name
	CAP，1000件

	Material
	6061铝

	Process
	机器制造

	Post process
	玻璃珠喷砂处理及阳极氧化处理

	CMF
	和 PROFIL一致




 (
不锈钢M3*5 扭矩黑色
装配原理图
不锈钢 M2*5（原色）
)
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18.08.26           
By
:
 
Creative
 
Office
 
AG
) (
2.
)

	Part name
	ROD1，1000件

	Material
	不锈钢

	Process
	管子

	Post process
	高度磨光

	CMF
	和ROD2适配
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2.
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Date
:
 
18.08.26           
By
:
 
Creative
 
Office
 
AG
) (
Part name
HOOK 1
，
1000件
Material
不锈钢
Process
金属片, 薄板
Post process
喷砂与电解处理
CMF
和
HOOK2
相配
) (
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:
 
19.08.26           
By
:
 
Creative
 
Office
 
AG
) (
2.
)

	Part name
	OPTION1.1，750件

	Material
	不锈钢

	Process
	管道弯曲/成型、销钉焊接

	Post process
	高度磨光

	CMF
	












焊接
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:
 
Creative
 
Office
 
AG
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)6.00


	Part name
	OPTION1.2，750件

	Material
	不锈钢

	Process
	管道弯曲/成型、销钉焊接

	Post process
	高度磨光

	CMF
	






252.73
50.00
37.00
20.00
By: Creative Office AG

OPTION2.1，250件
不锈钢
管道弯曲/成型、销钉焊接 高度磨光
12.00 79.47
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Date: 19.08.26 Part name
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Process
Post process CMF
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OPTION
2.2
，
250件
不锈钢
管道弯曲/成型、销钉焊接
 
高度磨光
12.00
79.47
4.20
Date
:
 
19.08.26
 
Part name
Material
Process
Post process
 
CMF
与 OPTION2.1 中的部件完全相同；M4 螺孔位于另一侧。
2.
20.00
4.20
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)252.73
20.00
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2.
装配原理图
导柱焊接于管道上。
)

 (
2.
总装（配）
实现最佳对齐效果
)
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焊接





	3. 
Date: 18.08.26           By: Creative Office AG

	Part name
	HOOK2，1000件

	Material
	不锈钢

	Process
	钣金及螺纹焊接

	Post process
	喷砂与电解处理

	CMF
	和 HOOK1相配




 (
3.
装配原理图
)



	3. 

总装（配）



将 ROD2 插入 ROD1，以实现尽可能紧密的配合。
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CMF Reference
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铝制零件（型材、CAPSand喷砂及阳极氧化处理）；不锈钢零件（HOOK1、HOOK2）：喷砂及电解抛光处理
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零部件高光饰面：
ROD1，ROD2，选项1、选项2
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Date:18.08.26

By: Creative Office AG

Part name ROD2

Material Stainless Steel
Process Pipe

Post process High polish
CMF Match RODI1
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